Solución Guía 2: C. 7. Finalmente… el amplificador diferencial

**Intercambiar el punto de entrada al amplificador de las señales que provienen del electrodo de medición y de referencia.**

